{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["危险化学品储存间"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"危险化学品储存间","index":0,"n_rows":44,"n_cols":8,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,7]]}
["附件："]
["建设生态学院危险化学品储存间安全改造项目需求明细表"]
["序号","设备名称","产品参数与规格","单位","数量","单价\n（元）","总价\n（元）","备注"]
[null,"教学2号楼302室"]
[1,"PP药品柜","参考尺寸:500mm*500mm*900mm,蓝色，防腐蚀，抗酸碱，蓝色,PP材质;","个",1]
[2,"防爆柜(矮)","参考尺寸:500mm*500mm*900mm,蓝色,双门双锁，钢板，双层结构耐火防爆 ","个",1]
[3,"防爆灯管","LED光源,单管40W,含玻璃灯罩,铝材灯体，防冲击钢网和烤漆反光板,1.2m","套",4]
[4,"风机控制箱(防爆)","防爆(EX),依据现场定制,500*300mm","个",1]
[5,"配电箱(防爆)","防爆(EX),依据现场定制,400*200mm","个",1]
[6,"面板插座(防爆)","防爆外壳(EX)，内含10A五孔面板插座","个",2]
[7,"双控开关(防爆)","防爆外壳(EX)，86型,双开","个",1]
[8,"气体探测报警器(防爆)","检测气体：VOCs复合型气体\n量程：0-100ppm 分辨率：1ppm 传感器类型：电化学\n防爆标志：Exd IIC T6GB\n支持4G通讯模块\n含电源适配器","台",1]
[9,"半球摄像机(防爆)","防爆红外半球；支持红外，支持PT\n最高分辨率可达200万像素（1920 × 1080），并在此分辨率下可输出25fps实时图像，图像更流畅；支持120 dB宽动态\n支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB28181、E-HOME和ISUP接入\n支持IP68防护等级；支持10 M/100 M自适应网口\n支持1对音频输入/输出；支持1对报警输入/输出、支持一路RS-485\n安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤\n采用高效红外灯，使用寿命长，照射距离最远可达30 m， 支持PoE供电功能；传感器类型：1/2.8\" Progressive Scan CMOS\n最低照度：彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；宽动态：120 dB \n焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：107.8°，垂直视场角：58.9°，对角视场角：126.8°\n4 mm：水平视场角：85.7°，垂直视场角：46.7°，对角视场角：99.8°\n6 mm：水平视场角：53.9°，垂直视场角：28.8°，对角视场角：62.8° \n水平范围：0°~355°；垂直范围：2.8 mm：焦距垂直角度：30°~90°\n4 mm：焦距垂直角度：20°~90°；6 mm：焦距垂直角度：11°~90°\n水平速度：0.1°~100°/s，速度可设；垂直速度：0.1°~100°/s，速度可设 \n补光灯类型：红外灯；补光距离：最远可达30 m\n防补光过曝：支持；红外波长范围：850 nm \n最大图像尺寸：1920 × 1080；视频压缩标准：主码流：H.265/H.264\n子码流：H.265/H.264/MJPEG；第三码流：H.265/H.264 \n音频：1路输入，1路输出外部接口\n报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）\n复位：支持；RS-485：支持；网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 \n启动及工作温湿度：-20 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）\n外壳材质：铝合金；供电方式：DC：12 V；PoE：IEEE 802.3at，42.5 V~57 V\n电流及功耗：DC：12 V，1.2 A，最大功耗：15 W\nPoE：IEEE 802.3at，42.5 V~57 V，0.4 A~0.3 A，最大功耗：15 W；\n产品尺寸：207.8 × 191.7 mm\n包装尺寸：262 × 262 × 302 mm；设备重量：2.990 kg\n带包装重量：3.790 kg；电源接口类型：3芯接口\n在线升级：支持；恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 \n防护：IP66/IP68（2 m/2 h）；防爆类型：防爆合格证，防爆CCC\n防爆标志：Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80°C Db","台",2,null,null,"现场使用海康"]
[10,"防爆壁装支架","壁装支架\n适用于可能发生爆炸的环境。（可燃性爆炸性气体、粉尘、炼油、炼化、加油站、加气站、油井、钻井、油罐车、管道阀站等）， 爆炸性气体环境 大气条件下，气体、蒸汽或雾状的可燃物质与空气构成的混合物，在该混合物中点燃后，燃烧将传遍整个未燃混合物的环境。\n安装方式：壁装\n材质：ADC12-001\n尺寸：217.7 × 219.2 × 145.3 mm\n重量：0.69 kg\n颜色：铂晶灰 ","件",2]
[11,"防爆绕性管","防爆挠性管\n主要材料为编织线、碳钢和NBR\n适用于防爆场景中的线缆保护\n产品尺寸：Ø27.6 mm × 1000 mm \n螺纹规格：G-3/4\n设备重量：约0.8 kg\n启动和工作温湿度：-40°C ~ 60°C，湿度小于95%（无凝结） \n防护：IP66\n防爆标志：Ex eb ⅡC Gb；Ex tb ⅢC Db ","件",2]
[12,"防爆接线盒","防爆接线箱\n铝合金材质，一体化成型设计\n适用于厂用防爆场景中的线缆连接\n出线孔：3个（G3/4螺纹）\n体积小，安装维护方便\n防护等级：IP66/IP68(2m/2h)\n防爆标志：Ex db ⅡC T6 Gb/Ex tb ⅢC T80℃ Db\n内部尺寸：ф100 x 58.5 mm\n电流功耗：≤5 A\n产品尺寸：244.7 × 223 × 89 mm\n包装尺寸：302 × 302 × 154 mm\n设备重量：1.3 kg\n存储温湿度：-40 °C~60 °C，湿度小于90%（无凝结）\n启动和工作温湿度：-40 °C~60 °C，湿度小于90%（无凝结） \n防护：IP66/ IP68(2m/2h)\n防爆标志：Ex db ⅡC T6 Gb/Ex tb ⅢC T80°C Db ","件",2]
[13,"镀锌钢管","内径约25，壁厚2.0，镀锌电线管","米",50]
[14,"镀锌线槽","100mm*50mm,含连接片,盖板,接地线","米",20,null,null,"箱子垂直部分"]
[15,"电源线","ZR-BV1.5mm","米",150,null,null,"室内照明"]
[16,"电源线","ZR-BV6mm","米",66,null,null,"风机"]
[17,"接地线","ZR-BVR2.5mm，黄绿色","米",10,null,null,"防爆柜接地"]
[18,"设施拆除","拆除原PVC线管和电线,电箱","项",1]
[19,"施工辅材","弯头，三通，金属软管,电线接头","项",1]
[20,"温湿度计(防爆)","测量范围:温度 内置探头 -20°C~70°C;湿度0~100%rh\n测量精度:温度 ±0.3°C(25°C) 分辨率0.1°C;湿度 ±3%RH(60%RH) 分辨率0.1RH\n传感器：外置一体\n防爆标志：ExibllCT4Gb\n供电：5号电池\n存储容量:5万组\n有效工作面积\n产品尺寸:13.5*13.5*10cm\n输出接口:USB\n安装方式:壁挂","台",1]
[null,"教学2号楼305室"]
[1,"防爆柜(矮)","参考尺寸:长460mm*宽600mm*高900mm,蓝色,双门双锁，钢板，双层结构耐火防爆","个",1]
[2,"面板插座(防爆)","防爆外壳(EX)，内含10A五孔面板插座","个",2]
[3,"双控开关(防爆)","防爆外壳(EX)，86型,双开","个",1]
[4,"门磁开关","产品尺寸:41x22x11mm(主体)24*11*9mm(副体)\n产品材质:PC塑料\n材质组成:电池盖、电路板、纽扣电池\n工作电压:3V\n供电方式:纽扣电池\n电池寿命:2年\n无线协议:Zigbee3.0\n搭配网关,支持APP告警提示;\n网关参数:\n无线连接:WIFI 2.4GHz, Zigbee3.0\n电源输入:220VAC","套",1,null,null,"库房门安装"]
[5,"气体探测报警器(防爆)","检测气体：VOCs复合型气体\n量程：0-100ppm 分辨率：1ppm 传感器类型：电化学\n防爆标志：Exd IIC T6GB\n支持4G通讯模块\n含电源适配器","台",1]
[6,"气体探测报警主机","连接数量:支持连接≥2台报警器\n报警方式:显示+声光指示灯\n供电原理:220V\n主要功能:实时数据、报警记录、联动设置、参数设置等\n支持4G通讯模块","台",1]
[7,"半球摄像机(防爆)","防爆红外半球；支持红外，支持PT\n最高分辨率可达200万像素（1920 × 1080），并在此分辨率下可输出25fps实时图像，图像更流畅；支持120 dB宽动态\n支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB28181、E-HOME和ISUP接入\n支持IP68防护等级；支持10 M/100 M自适应网口\n支持1对音频输入/输出；支持1对报警输入/输出、支持一路RS-485\n安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤\n采用高效红外灯，使用寿命长，照射距离最远可达30 m， 支持PoE供电功能；传感器类型：1/2.8\" Progressive Scan CMOS\n最低照度：彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；宽动态：120 dB \n焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：107.8°，垂直视场角：58.9°，对角视场角：126.8°\n4 mm：水平视场角：85.7°，垂直视场角：46.7°，对角视场角：99.8°\n6 mm：水平视场角：53.9°，垂直视场角：28.8°，对角视场角：62.8° \n水平范围：0°~355°；垂直范围：2.8 mm：焦距垂直角度：30°~90°\n4 mm：焦距垂直角度：20°~90°；6 mm：焦距垂直角度：11°~90°\n水平速度：0.1°~100°/s，速度可设；垂直速度：0.1°~100°/s，速度可设 \n补光灯类型：红外灯；补光距离：最远可达30 m\n防补光过曝：支持；红外波长范围：850 nm \n最大图像尺寸：1920 × 1080；视频压缩标准：主码流：H.265/H.264\n子码流：H.265/H.264/MJPEG；第三码流：H.265/H.264 \n音频：1路输入，1路输出外部接口\n报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）\n复位：支持；RS-485：支持；网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 \n启动及工作温湿度：-20 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）\n外壳材质：铝合金；供电方式：DC：12 V；PoE：IEEE 802.3at，42.5 V~57 V\n电流及功耗：DC：12 V，1.2 A，最大功耗：15 W\nPoE：IEEE 802.3at，42.5 V~57 V，0.4 A~0.3 A，最大功耗：15 W；\n产品尺寸：207.8 × 191.7 mm\n包装尺寸：262 × 262 × 302 mm；设备重量：2.990 kg\n带包装重量：3.790 kg；电源接口类型：3芯接口\n在线升级：支持；恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 \n防护：IP66/IP68（2 m/2 h）；防爆类型：防爆合格证，防爆CCC\n防爆标志：Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80°C Db","台",1,null,null,"现场使用海康"]
[8,"防爆壁装支架","壁装支架\n适用于可能发生爆炸的环境。（可燃性爆炸性气体、粉尘、炼油、炼化、加油站、加气站、油井、钻井、油罐车、管道阀站等）， 爆炸性气体环境 大气条件下，气体、蒸汽或雾状的可燃物质与空气构成的混合物，在该混合物中点燃后，燃烧将传遍整个未燃混合物的环境。\n安装方式：壁装\n材质：ADC12-001\n尺寸：217.7 × 219.2 × 145.3 mm\n重量：0.69 kg\n颜色：铂晶灰","件",1]
[9,"防爆绕性管","防爆挠性管\n主要材料为编织线、碳钢和NBR\n适用于防爆场景中的线缆保护\n产品尺寸：Ø27.6 mm × 1000 mm \n螺纹规格：G-3/4\n设备重量：约0.8 kg\n启动和工作温湿度：-40°C ~ 60°C，湿度小于95%（无凝结） \n防护：IP66\n防爆标志：Ex eb ⅡC Gb；Ex tb ⅢC Db","件",1]
[10,"防爆接线盒","防爆接线箱\n铝合金材质，一体化成型设计\n适用于厂用防爆场景中的线缆连接\n出线孔：3个（G3/4螺纹）\n体积小，安装维护方便\n防护等级：IP66/IP68(2m/2h)\n防爆标志：Ex db ⅡC T6 Gb/Ex tb ⅢC T80℃ Db\n内部尺寸：ф100 x 58.5 mm\n电流功耗：≤5 A\n产品尺寸：244.7 × 223 × 89 mm\n包装尺寸：302 × 302 × 154 mm\n设备重量：1.3 kg\n存储温湿度：-40 °C~60 °C，湿度小于90%（无凝结）\n启动和工作温湿度：-40 °C~60 °C，湿度小于90%（无凝结） \n防护：IP66/ IP68(2m/2h)\n防爆标志：Ex db ⅡC T6 Gb/Ex tb ⅢC T80°C Db","件",1]
[11,"镀锌钢管","内径约25mm，壁厚2.0mm，镀锌电线管","米",30]
[12,"金属绕线管","内径6mm,304材质","米",1]
[13,"电源线","ZR-BV1.5mm","米",90]
[14,"接地线","ZR-BVR2.5mm，黄绿色","米",5,null,null,"防爆柜接地"]
[15,"网络硬盘录像机","1盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能电源\n【硬件规格】\n存储接口：1个SATA接口，可满配8TB硬盘\n视频接口：1×HDMI，1×VGA\n网络接口：2×RJ45 10/100Mbps自适应以太网口\n报警接口：4路报警输入，1路报警输出\nUSB接口：2×USB 2.0\n\n【产品性能】\n输入带宽：80Mbps\n输出带宽：80Mbps\n接入能力：8路H.264、H.265格式高清码流接入\n解码能力：最大支持8×1080P\n显示能力：最大支持4K输出","台",1,null,null,"放门卫，显示器甲供,\n无需录像"]
[16,"设施拆除","拆除原PVC线管和电线","项",1]
[17,"施工辅材","弯头，三通，金属软管,电线接头","项",1]
[18,"温湿度计(防爆)","测量范围:温度 内置探头 -20°C~70°C;湿度0~100%rh\n测量精度:温度 ±0.3°C(25°C) 分辨率0.1°C;湿度 ±3%RH(60%RH) 分辨率0.1RH\n传感器：外置一体\n防爆标志：ExibllCT4Gb\n供电：5号电池\n存储容量:5万组\n有效工作面积\n产品尺寸:13.5*13.5*10cm\n输出接口:USB\n安装方式:壁挂","台",1]
[19,"洗眼器及喷淋增压喷头","ABS,黄色,M14/M18/M20","个",6]